Постановление Правительства Ярославской области 
от 10 августа 2012 г. N 789-п 
"Об установлении нормативов коммунальных услуг по электроснабжению и признании утратившим силу постановления Правительства Ярославской области от 29.11.2010 N 870-п"
С изменениями и дополнениями от:
24 декабря 2012 г., 28 марта, 8 декабря 2014 г.

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" в целях определения размера платы за коммунальные услуги по электроснабжению Правительство области постановляет:
1. Установить на территории Ярославской области нормативы потребления электрической энергии населением при отсутствии приборов учета согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства области от 29.11.2010 N 870-п "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению и признании утратившим силу постановления Администрации области от 04.12.2006 N 289-а".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Шапошникову Н.В.
4. Постановление вступает в силу с 01 сентября 2012 года.

Губернатор области	С.Н. Ястребов	

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 10 августа 2012 г. N 789-п

Нормативы 
потребления электрической энергии населением при отсутствии приборов учета

1. Норматив потребления электрической энергии для базовых условий (однокомнатная квартира (однокомнатный индивидуальный жилой дом), в которой проживает один человек), составляет 124 кВт.ч на одного человека в месяц.
2. Нормативы потребления электрической энергии внутри жилых помещений с учетом дифференциации в зависимости от количества комнат и количества человек, проживающих в квартире или индивидуальном жилом доме составляют:
2.1. Нормативы ежемесячного потребления электрической энергии населением при отсутствии приборов учета для многоквартирных и индивидуальных жилых домов без электроводонагревателей:

кВт.ч на 1 человека в месяц
Количество человек, проживающих в 1 квартире (жилом доме)	Количество комнат в 1 квартире (жилом доме)	
	1	2	3	4 и более	
	без электроплиты	с электроплитой	без электроплиты	с электроплитой	без электроплиты	с электроплитой	без электроплиты	с электроплитой	
1	124	148	162	176	185	193	200	205	
2	74	89	98	106	111	117	122	125	
3	56	67	74	81	85	89	89	95	
4	43	53	59	64	68	71	74	76	
5 и более	38	46	51	55	58	61	64	65	

2.2. Нормативы ежемесячного потребления электрической энергии населением при отсутствии приборов учета для многоквартирных и индивидуальных жилых домов с электроводонагревателями:

кВт.ч на 1 человека в месяц
Количество человек, проживающих в 1 квартире (жилом доме)	Количество комнат в 1 квартире (жилом доме)	
	1	2	3	4 и более	
	без электроплиты	с электроплитой	без электроплиты	с электроплитой	без электроплиты	с электроплитой	без электроплиты	с электроплитой	
1	338	362	376	390	399	407	414	419	
2	288	303	312	320	325	331	336	339	
3	270	281	288	295	299	303	303	309	
4	257	267	273	278	282	285	288	290	
5 и более	252	260	265	269	272	275	278	279	

3. Нормативы ежемесячного потребления электрической энергии на общедомовые нужды населением при отсутствии приборов учета для многоквартирных жилых домов:

N п/п	Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах	Значение норматива (кВт х ч в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)	
1	2	3	
1.	Осветительные установки общедомовых помещений жилого дома (лестничные и этажные площадки, лифтовые холлы, коридоры, тамбуры, входы в подъезды, вестибюли), помещений производственно-технического назначения (электрощитовые, мусоросборники, тепловые и водомерные узлы, помещения консьержа, колясочные, кладовые уборочного инвентаря)	3,6	
2.	Силовое электрооборудование лифтов, включая схемы управления и сигнализации, освещения кабин, машинных отделений и шахт лифтов	0,60 х n/p, где:
n - общее количество силовых установок лифтового оборудования в многоквартирном жилом доме;
p - количество подъездов в многоквартирном жилом доме	
3.	Насосы и аппаратура управления насосами подачи холодной воды	0,54	
4.	Циркуляционные насосы горячего водоснабжения	0,35	
5.	Насосы отопления	0,69	
6.	Другие виды электрооборудования (системы противопожарного оборудования и дымоудаления, системы контроля и управления доступом, кодовые замки, усилители антенн коллективного пользования)	0,06	

В соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 29433-ВК/19 в целях обеспечения единого подхода при расчете общей площади помещений, входящих в состав общего имущества, установить, что общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как сумма площадей следующих помещений: лестничных и этажных площадок, лифтовых холлов, коридоров, тамбуров, входов в подъезды, вестибюлей, электрощитовых, мусоросборников, тепловых и водомерных узлов, помещений консьержа, колясочных, кладовых уборочного инвентаря.

4. Нормативы ежемесячного потребления электрической энергии для освещения, приготовления пищи и подогрева воды в целях содержания сельскохозяйственных животных (птицы):

N п/п	Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению	Значение норматива (кВт.ч на 1 голову животного, птицы)	
1.	Для освещения в целях содержания сельскохозяйственных животных (птицы)	0,8 (0,3)	
2.	Для приготовления пищи и подогрева воды для сельскохозяйственных животных (птицы)	7,0 (1,3)	

5. Нормативы потребления электрической энергии для расчета регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям области:

кВт.ч на 1 человека в месяц
Для одиноко проживающих граждан	Для семей из двух человек	Для семей из трех и более человек	
94	74	64	

6. Норматив электроснабжения для населения, использующего индивидуальные системы электроотопления стационарного типа для общего обогрева жилых и нежилых помещений, на 1 кв.метр отапливаемой площади рассчитывается по следующей формуле:

,

где:
 - норматив электроснабжения для населения, использующего индивидуальные системы электроотопления стационарного типа для общего обогрева жилых и нежилых помещений, кВт.ч на 1 кв.метр отапливаемой площади;
 - норматив отопления, установленный органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области на соответствующий месяц (Гкал/кв. м);
1163 - коэффициент пересчета (кВт.ч/Гкал).
Данный норматив применяется дополнительно к значениям нормативов, указанных в пункте 2 настоящих нормативов.